# 院前急救及专科中心系统硬件配置清单

## 一、院前急救硬件

| **序号** | **设备名称** | **数量** | **主要技术参数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救服务中心大屏 | 1台 | 86英寸，物理分辨率3840×2160@60Hz，红外触控，20点触控，内置存储64GB，运行内存8GB，支持多种接口，三年质保 |
| 2 | PDA护士工作站 | 5台 | 6.21英寸屏，8核处理器，内存64GB+4GB，支持4G/5G全网通，双摄像头，IP67防护等级，4500mAh可拆卸电池，三年质保 |
| 3 | 5G手持平板 | 4台 | 8.4英寸2K屏，8核处理器，运行内存4GB，存储32GB/64GB/128GB，双800万像素摄像头，5000mAh电池，三年质保 |
| 4 | 系统服务器 | 1套 | 多核高性能处理器，内存16GB，硬盘200GB\*2(RAID 1)，Windows Server2016或以上操作系统，提供正版操作系统和正版数据库授权，保障系统运行流畅稳定，三年质保 |

## 二、绿色通道管理配套硬件

| **序号** | **设备名称** | **数量** | **主要技术参数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网基站 | 7个 | 支持POE供电，2.4GHz/5GHz双频，可扩展物联网协议模块，LoRa协议，传输距离≥1000m，支持吸顶/壁挂安装 |
| 2 | 绿通患者定位手环 | 15个 | 支持BLE 5.1及LoRa协议，传输距离≥1000m，IP67防护，内置锂电池续航≥1天，支持一键记录事件、语音播报、院外离线记录 |
| 3 | 蓝牙信标 | 100个 | 支持BLE 4.0及iBeacon协议，内置电池续航≥8年，直径≤50mm，厚度≤21mm，重量≤40g |

## 备注

1、以上数量为基本配置建议，可根据实际业务场景和覆盖范围进行调整。

2、所有硬件设备需符合国家相关行业标准，并提供原厂三年质保及售后服务。