
中医药文化宣传工作室设备升级需求概况

为进一步加大医院宣传工作力度，讲好中医故事、传播医院形象、普及中医药健康知识，提升医院知名度与品牌影响力，医院宣传工作将以内容提质为核心，依托医院中医药文化宣传工作室，将健康科普直播列为常态化工作。定期开展线上中医药健康科普直播，围绕直播内容进行二次加工，批量制作系列科普短视频、图文推文。 
目前中医药文化宣传工作室已具备隔音、无影墙、灯光氛围营造等硬性条件，但在直播硬件支持上，仍有较大短板。需在现有设备的基础上，升级相机、镜头、直播硬件、直播中枢、数据连接线等直播配套设施及拍摄设备，开展线上中医药健康科普直播。
[bookmark: _Toc482544234][bookmark: _Toc8586]一、清单如下：
	序号
	名称
	参数
	数量

	


1
	直播提词投屏
	屏幕尺寸≥85英寸；响应时间≤7ms；背光分区数≥1000级；色域值≥98% BT.709；峰值亮度≥2000尼特；屏幕分辨率≥4K；
CPU架构≥四核A73；运行内存≥4GB；存储内存≥64GB；
[bookmark: _GoBack]HDMI2.1接口≥2个；含配套移动支撑支架，含底座重量34kg，含底座尺寸宽1889mm 高1153mm 厚375mm，裸机尺寸（不含底座）宽1889mm 高1084mm 厚63mm
	1

	



2
	直播操控台
	≥8路信号输入，具备视频输入在同步及帧率格式转换器功能； usb-c 3.1 Gen 1接口≥2个，配备实体键控，支持多机位直播切换；支持ISO独立录制；配备两通道调音台，支持≥10路输入，支持Fair light音频强化：压
缩器、门限器、限制器、6频段参量均微器。主增益
控制。；支持4K信号输入输出；支持实时直播推流，以太网支持10/100/1000BaseT，支持通过实时消息传输协议(RTMP)经以太网或通过USB-C共享移动网络直接推流。
	1

	


3
	三脚架
	承重≥7kg；碳纤维材质；俯仰阻尼 1-4 、水平阻尼：  1-4、动态平衡： 1-4 、温度范围： -40℃ / +60℃、俯仰角度：
+90 ° / -66 ° 、球碗直径：75 mm、水平泡： 玻璃 、套装重量≥6.01 kg  脚架级数： 一键双级三节   最大高度≥1700 mm最小高度≥ 650 mm   适配专业相机、摄像机；含配套云台 、快装板
	2

	
4
	
独脚架+云台
	承重≥8kg；碳纤维材质；脚踏板扣型，四节脚架
收纳高度≤70cm，展开高度≥180cm；可旋转360 ° , 倾斜角度≥90 ° ；配套液压云台，支持快拆；适配专业相机、摄像机
	1

	

5
	头戴导播通话系统
	一拖五及以上配置；头戴一体式设计，半入耳式佩戴，无线连接，接收距离≥20米；频响范围 150Hz-7KHZ,支持双麦降噪通话，续航时间≥8小时；发射功率≥20dBm，信噪比
71±2dB@94dBSPL, 1KHZ  支持导播与多机位团队长距离实时沟通；含配套充电、收纳配件
	1

	6

	采访直播视频录音
	一拖二配置；含充电盒，支持多种佩戴方式；支持四发八收，
四声道输出；双频抗干扰；发射器内置内存，支持双文件24-
bit/32-bit float格式内录；配备音色预设；支持直插式、蓝牙连接，单次续航≥8小时；适配相机、摄像机、手机、笔记本
	2

	

7
	便携式直播摄像机
	搭载双摄像头系统、搭载1/1.1英寸及以上CMOS传感器；支持8K视频录制；支持4K/120fps高帧率录制；支持D-Log M 10-bit色彩及激光雷达辅助对焦；配备可旋转触摸屏；内置四麦克风阵列；支持AI追踪对焦；典型续航≥180分钟
	1

	


8
	相机稳定器
	最大负载≥4.5kg；最大可控转速平移方向：360 °/秒，俯仰方向：360 °/秒，横滚方向：360 °/秒机械，限位范围平移轴无限位，横滚轴 -95 ° 至 240 ° , 俯仰轴 -112 ° 至 214 ° ；配备可更换电池；单次续航≥12小时；支持蓝牙控制；适配全画幅专业相机，原生横竖拍切换；支持LiDAR 智能跟焦；含配套快装板、延长脚架
	1

	
9
	相机镜头
	全画幅E卡口；最大光圈≥F1.4；焦距50mm；支持自动对焦；适配全画幅微单相机
	
1

	

10
	直播相机假电池
	DC直流电供电；3C认证，适配索尼全画幅微单相机；支持长时间直播供电；含配套电源适配器，输入： 100-240V 50/60Hz
1A Max输  出： 8V=3A 24W电源适配器尺寸： 25.8*46*94.6mm模拟电池线长： 1m适配器DC线长： 1.2m，8字形AC线长：
1.5m
	3

	

11
	直播监听耳机
	头戴式；处理器≥QN3，支持DSEE Extreme ;支持主动降噪；支持通话降噪；Type-C充电接口；单次续航≥30小时；适配直播  、监听场景
	2

	

12
	

直播中枢
	处理器≥U7-251HX；内存≥16GB DDR5；存储≥1TB NVMe SSD；显卡≥RTX5060；屏幕≥2.5K分辨率、 ≥300Hz刷新率；适配直播、视频剪辑、图形处理场景
	1

	
13
	便携摄影箱
	20英寸；ABS&PC材质；铝框拉杆；四轮万向轮；带TSA密码锁；含配套箱套、收纳礼包
	1

	
14
	WIFI
	双频1350M及以上；千兆网口；支持企业级防火墙、VPN、行为管理；带机量≥50台；支持多WAN口；适配工作室直播网络场景
	1

	
15
	千兆交换机
	≥24个千兆电口； ≥4个千兆光口；支持三层网管、VLAN划分、 QoS管理；支持静态路由、RIP、OSPF协议；适配工作室网络组网
	1

	

16
	直播连接线
	HDMI2.1标准；光纤材质；长度≥10米；支持4K@120Hz、8K@60Hz信号传输；支持eARC音频回传；锌合金接头；双屏蔽
	4

	

17
	直播监控副屏
	屏幕尺寸≥15.6英寸；分辨率≥2560*1600；刷新率≥240Hz； IPS技术面板；HDR10；峰值亮度≥300尼特；对比度≥1200:1；响应时间≤4ms；支持Type-C一线通；内置双扬声器
	1

	
18
	储存卡 TF卡
	容量≥256GB；U3 A2 V30等级；读取速度≥200MB/s；写入速度≥120MB/s；适配相机、摄像机、无人机等设备
	
1

	
19
	储存卡 SD卡
	容量≥256GB；U3 V30等级；读取速度≥250MB/s；写入速度≥ 170MB/s；适配专业相机、摄像机；支持4K高清视频录制
	1

	
20
	相机竖屏板
	通用型设计；适配全画幅微单相机；铝合金材质；带冷靴接口  、1/4英寸安装孔；支持竖拍、横拍快速切换；最大承重≥10KG
	3

	

21
	头戴导播通话系统延长线
	3.5mm插头接口；单边导线设计；入耳式佩戴；支持麦克风通
话；适配导播通话系统、直播监听场景
	3

	22
	现需供应商提供以下技术服务：
1.完成全套直播配套设备现场调试作业，同步完成中医药文化宣传工作室内部各类线路的布设与连通测试，保障所有直播设备可正常接入中枢管理系统并稳定运行。
2.规范梳理各类网线及连接线，搭建工作室、机房至医院终端的完整网络链路，确保网络配套设施运行安全、传输稳定
	1



[bookmark: _Toc32384][bookmark: _Toc482544238]二、服务形式及要求：
2.1服务要求
（1）服务期内要求：供应商在双方协商规定的时间内解决院方设备出现的问题，并且保证的安全稳定运行。
（2）人员服务：供应商提供服务人员至少1名，协调升级服务系统等配套系统和设备问题的相关事宜。
（3）软件、硬件维护要求：供应商专业技术负责人负责与院方协调设备等配套系统和设备故障的相关事宜，发现问题及时处理；响应时间为：7天×24小时的电话响应与支持；当不在日常工作时间发现问题时，不能远程解决问题时供应商专业技术负责人应1小时内到现场解决。
（4）紧急情况处理：遇到医院业务系统紧急情况，供应商服务人员未能及时处理，务必安排有经验的工程师协助院方紧急处理。
（5）巡检服务：提供本系统每季度一次软件、硬件的巡检服务，进行保养性维护。提供的巡检服务内容包括本系统的性能检查、系统保养和日常维护等。

1
